
**AGGIORNAMENTO TWIN CONTROLLER per NINTENDO SWITCH**

1. Immagine che contiene testo

   Descrizione generata automaticamenteAprire il software
2. Immagine che contiene testo

   Descrizione generata automaticamentePrendere il controller di sinistra, tenere premuta la levetta e collegare il controller al PC tramite il cavo di ricarica che si trova nella confezione del controller, rilasciare la levetta. Il pulsante "Update Firmware" dovrebbe essere disponibile.
3. Premere il pulsante "Update Firmware", l’aggiornamento avverrà automaticamente.  
   NOTA BENE: NON SCOLLEGARE IL CONTROLLER DURANTE L'AGGIORNAMENTO.
4. Uscirà il messaggio “Update Success”. A questo punto si può estrarre il cavo e il controller funzionerà normalmente.
5. Ripetere la stessa operazione con il controller di destra.

**Attenzione**: Si prega di disattivare il software anti-virus durante l'aggiornamento.

Si prega di non toccare il controller durante l'aggiornamento, nel caso la disconnessione provocherà il fallimento dell'aggiornamento e la distruzione del prodotto.